Betriebsstelle: Anschluss Marienschacht | Kürzel: MAR | Typ: Awanst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Streckengleis | 1962 mm | 38 |
Nebengleise
Gleis 1 | 700 mm | 14 | Eingang sowie Ladegleis Kohle u. Frachten
Gleis 1a | 250 mm | 4 | Eingang, Ladegleis Kohle u. Frachten sowie Lokumfahrgleis
Gleis 2 | 700 mm | 14 | Ausgang und Lokumfahrgleis
Gleis 2a | 390 mm | 6 | Ausgang und Reservewagen sowie Ladegleis Frachten
Gleis 3 | 380 mm | 6 | Ladegleis Kohle und Frachten
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | Streckengleis | 600 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 24.4 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 24.5 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 48.9 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Der Anschluss Marienschacht ist nach dem Vorbild an der ehem. Hänichener Kohlenbahn (Windbergbahn) erbaut. Er liegt räumlich neben dem Haltepunkt Cunnersdorf (b. Freital). Zusätzlich wurde auf dem Modul ein 60 cm langer Bahnsteig am Streckengleis errichtet. Die Einfahrweiche sowie die gekoppelte Gleissperre haben eine Schlüsselsicherung. [br]Bitte das Modul nur mit Fahrzeugen mit NEM-gerechten Radsätzen befahren!