Betriebsstelle: Blütenweiß | Kürzel: BLW
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: ReBuc359
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | mm | NaN |
Nebengleise
Gleis Wäscherei | 500 mm | 10 |
Gleis Post | 300 mm | 6 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Kesselhaus | Wäscherei | 15 cm | 2
Abfüllstelle | Wäscherei | 10 cm | 2
Ladegleis | Post | 30 cm | 6
Summe: | 10 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Blütenweiß Wäschereibetrieb | E | Kohle | E | Kesselhaus | 2 / Tag
V | Lauge | Z | Abfüllstelle | 1 / Tag
Deutsche Post Bauhof | E | Kabel | E, K | Ladegleis | 1 / Tag
E | Leitungsstangen | K | Ladegleis | 1 / Tag
V | leere Kabeltrommeln | E, K | Ladegleis | 1 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!