Betriebsstelle: Hartmannsdorf | Kürzel: HMD
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MaPre237
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 420 cm | 84 | Bahnsteiggleis
Nebengleise
Gleis 3 | 300 cm | 60 | Übergabegleis I zum Großtanklager
Gleis 4 | 300 cm | 60 | Übergabegleis II zum Großtanklager
Gleis 3A | 120 cm | 24 | Aufstellgleis Güterwagen
Gleis 1A | 50 cm | 10 | Kopframpengleis
Gleis 1B | 70.0 cm | 14 | Anschluss Getreidewirtschaft
Gleis 1 | 100.0 cm | 20 | Ladestrasse und Güterschuppengleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Der Personenverkehr auf der Vorbildstrecke wurde zum 28.05.2000 auf der Gesamtstrecke LW eingestellt.
Bahnsteig | 2 | 800 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Einzelwagen des Großtanklagers nur in Verbindung mit dem Einsatz des Tanklagers! Bei nichteinsatz des Tanklagers müssen die Einzelwagen der Elf Oil AG herrausgerechnet werden. Hier noch ein paar Hinweise für den Fahrplaner: http://www.fktt-module.de/de/node/278
Kopframpe | 1A | 8 Achsen | 8
Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 | 18 Achsen | 18
Raiffeisen Getreidesilo | 1B | 16 Achsen | 16
Anschluss I Elf Oil AG | 3 | 60.0 Achsen | 60
Anschluss II Elf Oil AG | 4 | 60.0 Achsen | 60
Summe: | 162 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Hartsteinwerke Hartmannsdorf GmbH | V | Schotter | Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / Tag
V | Kies | Fac, E, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2 / Tag
MaZ Metallaufbereitung Zwickau GmbH | V | Eisenschrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.0 / Woche
V | Buntmetallschrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / Woche
Agrargenossenschaft Hartmannsdorf | E | Dünger | T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / Woche
V | Getreide | G, T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2 / Tag
V | Kartoffeln | G, H | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / Tag
Raiffeisen Getreidewirtschaft Hartmannsdorf, Getreidesilo | E | Getreide | G, T | Raiffeisen Getreidesilo | 4 / Tag
E | Braunkohle | Fac | Raiffeisen Getreidesilo | 1 / Tag
V | Getreide | G, T | Raiffeisen Getreidesilo | 4 / Tag
Kohlehandel Kurt Polster | E | Braunkohlebriketts | F | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.0 / Woche
Flender Guß GmbH | E | Formsand | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / Tag
E | Eisenbarren | R, S, Ea | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / Tag
E | Öle / Trennmittel | G, H | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / Woche
E | Schrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / Tag
V | Gußteile | E, R, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / Tag
Elf Oil AG Großtanklager Hartmannsdorf | E | Flüssiggas | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 5 / Tag
E | Rohre | R, S | Anschluss I Elf Oil AG | 2 / Woche
V | Heizöl | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 7 / Tag
V | Diesel | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 7 / Tag
V | Benzin | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 5 / Tag
V | Gaswind (Abluft Lagertanks) | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 1 / Tag
Sächsiche Forstwirtschaft Chemnitzer Land | V | Stammholz | Ea, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 6.0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 15.9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 36.3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 52.1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Vorbild Strecke LW Wittgensdorf oB - Limbach Oberfrohna. Strecken-Km 4,1. Das Tanklager der Elf Oil AG ist der grösste Anschliesser. Nach dem Bau der Produkten-Pipeline von der Raffinerie Leuna nach Hartmanndsorf erfolgt die Bedienung des GTL per Bahn in den Zeiten der Pipeline-Wartung sowie bei Wartungsarbeiten der Raffinerie von anderen Raffinerien aus täglich mit mehreren Ganzzügen.