Betriebsstelle: Abzweig Werkstraße | Kürzel: AWS
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: BeKas400
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | mm | NaN |
Nebengleise
Gleis 1 | 500 mm | 10 |
Gleis 2 | 350 mm | 6 |
Gleis 3 | 400 mm | 8 |
Gleis 3a | 250 mm | 4 |
Gleis 3b | 320 mm | 6 |
Gleis 4 | 400 mm | 8 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße | 1 | 8 Achsen | 8
Laderampe | 2 | 8 Achsen | 8
Rampe | 3 | 8 Achsen | 8
Heizhaus | 3b | 8 Achsen | 8
Summe: | 32 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Kabeltrommelwerk Sacktannen | E | Schnittholz | E, R, K | Ladestraße | 3 / Tag
V | Kabeltrommeln | E, R, K | Laderampe | 3 / Tag
VEB Teppichwerk Nord | E | Chemiefasern | G, H | Rampe | 2 / Tag
E | Kohle | E, F | Heizhaus | 3 / Tag
V | Teppiche | G, H | Rampe | 2 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 13 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!