Station: Mittenwalde (Mark) Ost | Short: MIO
Type: Bf | Scale: 1:120 | Module ID: MoEiC240
| Effective length | Effective length (axles) | Remarks
Main tracks
Track 1 | 1960 mm | 38 | Ein- und Ausfahrgleis
Track 2 | 2100 mm | 42 | Ein- und Ausfahrgleis, für Durchfahrten vorrangig zu verwenden
Side tracks
Track 3 | 1720 mm | 34 | Abstellgleis
Track 4 | 1720 mm | 34 | Ladegleis, Ladestraße
Track A1 | 1000 mm | 20 | Anschlussgleis ACZ
Track A2 | 1100 mm | 22 | Anschlussgleis ACZ mit Nebenanschliesser
Note: Calculation of effective length based on assumptions: 10 cm effective length correspond to 2 axles.
| Track | Length | Remarks to passenger traffic: Berufs-, Schülerverkehr
Platform 1 | 1 | 1980 mm
Platform 2 | 2 | 1980 mm
Loading place | Track | Length | Length (axles) | Remarks to cargo traffic:
Ladestraße (Gl. 4) | 4 | 1510 mm | 30
ACZ Anschlussgleis A1 | A1 | 1000 mm | 20
ACZ Anschlussgleis A2 | A2 | 1000 mm | 20
ACZ Anschlussgleis A2 Kopf- und Seitenladerampe | A2 | 250 mm | 4
Ladestraße (Gl. 4) Förderband an Gleisende | 4 | 300 mm | 6
ACZ Anschlussgleis A2 Zementsiloanlage | A2 | 300 mm | 6
Sum: | 86 |
Distributor/Receiver | Distribution/Receiving | Goods | Car type | Loading place | Car quantity
Kohlehandel Mittenwalde | R | Braunkohlebrikett | E, Fc | Ladestraße (Gl. 4) Förderband an Gleisende | 2 / week
POS Mittenwalde | R | Braunkohlebrikett | E, Fc | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / week
Kreisforstverwaltung | D | Stammholz, kurz | E, Ea | Ladestraße (Gl. 4) | 2 / week
Agro-Chemisches Zentrum Mittenwalde (ACZ) | R | Düngemittel lose | T | ACZ Anschlussgleis A1 | 2.5 / week
R | Spezialdüngemittel gesackt, in Fässern | G, H | ACZ Anschlussgleis A1 | 2.5 / week
R | Rohbraunkohle | E | ACZ Anschlussgleis A2 | 1 / week
LPG Tierproduktion | R | Tierfutter | G, H, E | ACZ Anschlussgleis A2 Kopf- und Seitenladerampe | 4 / week
VEB UGS (Untergrundspeicher) | R | Erdgasrohre | R, K | ACZ Anschlussgleis A2 | 5 / week
VEB (K) Bau Königs Wusterhausen (BT Mittenwalde) | R | Zement | Z | ACZ Anschlussgleis A2 Zementsiloanlage | 8 / week
Viessmann Heiztechnik | R | Baugruppen und Material f. Heizungsanlagen | H, G, K | Ladestraße (Gl. 4) | 2 / week
VEB KIM Bestensee | D | Speisegeflügel, gefroren | I | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / week
VEB SERO Mittenwalde | D | Schrott | E | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / week
| Cargo cars quantity |  | General cargo cars quantity |  | Express goods cars quantity
per day | per week | per day | per week | per day | per week
Receiving | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 4.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: The results for the cargo cars quantity are calculated based on assumptions: 7 days a week and no reloading of empty cars!
General remarks to station: Ansprechpartner: MEC Rosswein, Torsten Stein (stein@digitalzentrale.de)