stanice: Görzke | zkratka: GOE
typ: Bf, Ebf | měřítko: 1:120 | č. modulu: JuRam855-857
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 760 mm | 14 | Haupteinfahrgleis (mit Ziehgleis Nutzlänge = 1860 mm)
kolej 2 | 500 mm | 10 | Nutzung nur durch längere GmP oder GmP
vedlejší koleje
kolej 3 | 830 mm | 16 | Ladestraße Kopframpe Seitenrampe
kolej 4 | 400 mm | 8 | Lokschuppengleis
kolej 5 | 0 mm | 0 | ausgebaut, Ehemaliges zweites Lokschuppengleis
kolej 6 | 400 mm | 8 | Güterschuppengleis
kolej 11 | 900 mm | 18 | Ausziehgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Pendlerverkehr mit Schulkindern und Arbeitern nach Ziesar und von dort zur Relation Magdeburg - Brandenburg
nástupiště Hausbahnsteig | 1 | 330 mm
nástupiště Inselbahnsteig | 2 | 500 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: vorwiegend Abfuhr/Anfuhr von Produkten der Töpfer- und Keramikindustrie, Forst- und Holzwirtschaft sowie landwirtschaftliche Produkte
Ladestraße | 3 | 500 mm | 10
Güterschuppen | 6 | 300 mm | 6
Laderampe (Kopf-Seit) | 3 | 300 mm | 6
Betriebswerk/Lokschuppengleis | 4 | 400 mm | 8
Seitenrampe | 11 | 300 mm | 6
celkem: | 36 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Bahnmeisterei Görzke | o | Altschotter | F, E | Betriebswerk/Lokschuppengleis | 1 / týden
o | Schienen | R, SS | Betriebswerk/Lokschuppengleis | 1 / týden
BW Görzke | p | Kohle | E | Betriebswerk/Lokschuppengleis | 1 / týden
p | Ersatzteile | G | Betriebswerk/Lokschuppengleis | 0.5 / týden
o | Schlacke | E | Betriebswerk/Lokschuppengleis | 0.5 / týden
VEB Märkische Keramik Manufaktur Görzke (MKM) (15) | p | Kaolin von VEB Kaolinwerk Sperrgau | U | Ladestraße | 2 / týden
p | Sand von VEB Kaolinwerk Sperrgau | R | Ladestraße | 1 / týden
p | Verpackungsmaterial Stückgut von VEB Kombinat Zellstoff Heidenau | G | Güterschuppen | 1 / týden
p | Brikett von VEB Brikettfabrik Lauchhammer | E | Ladestraße | 2 / týden
p | Zuschlagstoffe, Chemikalien in Fässern von Leunawerken | G, E | Laderampe (Kopf-Seit) | 2 / týden
o | Fertigware Abflußrohre BHG Beetzendorf | R, E | Ladestraße | 6 / týden
o | Fertigtöpferwaren an Kombinat Gaststätten u. Werksküchenporzellan | G, H, E, R | Ladestraße, Laderampe (Kopf-Seit) | 5 / týden
o | Feinkeramikwaren Stückgut an dto. | G, H | Güterschuppen | 2 / týden
Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb Görzke (28) | o | Stammholz an VEB Zündwarenwerke Riesa | R, H, E | Ladestraße, Laderampe (Kopf-Seit) | 10 / týden
o | Baumstämme an Sägewerke | R, H, S | Ladestraße, Laderampe (Kopf-Seit) | 8 / týden
o | Grubenholz BHG Beetzendorf | E | Ladestraße, Laderampe (Kopf-Seit) | 6 / týden
o | Resthölzer an VEB Papier- und Kartonagenfabrik Niederschlemma | R, E | Ladestraße, Laderampe (Kopf-Seit) | 4 / týden
Verschiedene | p | Stückgüter | G | Güterschuppen | 7 / týden
o | Stückgüter | G | Güterschuppen | 7 / týden
LPG Görzke | p | Dünger (lose / gesackt) von ACZ Dünger | T, G | Ladestraße | 4 / týden
p | Landmaschinen (Trecker, Hänger) | R, X | Laderampe (Kopf-Seit) | 2 / týden
o | Kartoffeln | E | Ladestraße | 6 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 3.2 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 8.1 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 11.3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Zustand der Betriebsstelle dargestellt um 1960 Gesamtlänge 2550 mm (drei Module Joschidul zu je 850 x 400 mm) Wahlweise auch als Durchgangsbahnhof benutzbar