Betriebsstelle: Anschluss Brauerei Mommelbräu | Kürzel: ABM | Typ: Anst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Streckengleis | 900 mm | 18 |
Nebengleise
Gleis 1 | 320 mm | 6 | Rampengleis, Abfüllung und Freirampe
Gleis WDS | 90 mm | 0 | Waggondrehscheibe, bei Bedienung Kühlhaus maximaler Achsstand 85 mm
Gleis 1a | 100 mm | 2 | Getreide-Tiefbunker
Gleis 2 | 175 mm | 2 | Verladegleis Kühlhaus
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 3.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichert Waggondrehscheibe darf von Rangierlok befahren werden Verladepunkt Kühlhaus wird über Spill bedient [br]Bedienung Weiche und Steuerung Waggondrehscheibe beidseitig möglich