Betriebsstelle: Stützerbach | Kürzel: STB
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MaLob270
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 1800 mm | 36 | Bahnsteig-/ Richtungsgleis Schleusingen
Gleis 3 | 2000 mm | 40 | Bahnsteig-/ Richtungsgleis Ilmenau
Nebengleise
Gleis 4 | 1300 mm | 26 | Umfahrgleis/ Abstellgleis Güter- bzw. Wagenzug
Gleis 5 | 1100 mm | 22 | Ladegleis - Ladestraße I
Gleis 6 | 280 mm | 4 | Abstellgleis Güterwagen/ Übergaben/ Schneepflug
Gleis 1a | 500 mm | 10 | Ladegleis Rampe
Gleis 1b | 800 mm | 16 | Ladegleis - Ladestraße II & Güterschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs-, Schüler- und Ausflugsverkehr durch Urlauber & Kurgäste
Bahnsteig 1 | 2 | 875 mm
Bahnsteig 2 | 3 | 875 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Achtung! Im Bf. Stützerbach kann keine Militärverladung stattfinden.
Holzladerampe | 1a | 400 mm | 8
Güterschuppen | 1b | 100 mm | 2
Ladestraße I | 5 | 1000 mm | 20
Ladestraße II | 1b | 450 mm | 8
Summe: | 38 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Staatl. Forstwirtschaftsbetrieb Stützerbach | E | Diesel/ Benzin | Z | Ladestraße I | 1 / Woche
E | Ersatzteile | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
V | Stammholz | E, K, O, R, S | Holzladerampe | 1 / Tag
V | Grubenholz | E, K, O, R, S | Holzladerampe | 1 / Tag
V | Brennholz | E, K, O, R, S | Holzladerampe | 1 / Tag
V | Brennholz im Netz (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 3 / Woche
V | Wild (Reh, Hirsch, Wildschwein als Expressgut) | G, I | Güterschuppen | 1 / Woche
PGH Laborglas Stützerbach | V | Glasblaskunst (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
V | Holzkohle, gesackt (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 2 / Woche
V | Weihnachtsbaumschmuck (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
V | Holzschnitzereien (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
V | Laborglas Sonderanfertigung (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
VEB Glaswerke Stützerbach (Westglas) | E | Quarzsand, gesackt | G, H | Ladestraße I | 1 / Tag
E | Quarzsand, lose | U, Z | Ladestraße I | 1 / Tag
E | Kohle | E, F, O | Ladestraße I | 1 / Tag
E | Erd-/Flüssiggas | U, Z | Ladestraße I | 1 / Tag
E | Glasbruch, weiß | E, G | Ladestraße I | 2 / Woche
E | Bortrioxid, gesackt | G, H | Ladestraße I | 2 / Woche
V | Laborgläser | G, H | Ladestraße I | 1 / Tag
V | Laborgläser (Stückgut) | G, H | Ladestraße I | 3 / Woche
PGB "Frischfisch" Manebach | E | Fischfutter, gesackt | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
V | Frischfisch (Forelle, Karpfen, Saibling als Expressgut) | G, I | Güterschuppen | 1 / Woche
GPG "Waldpilz" Stützerbach | V | Pilze (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
V | Waldbeeren (Stückgut) | G, H | Güterschuppen | 1 / Woche
VEB Kohlehandel Erfurt Zweigstelle Stützerbach | E | Braunkohlebriketts | E, F, O | Ladestraße II, Ladestraße I | 3 / Woche
E | Braunkohlebriketts, gesackt | G, H | Ladestraße II, Ladestraße I | 2 / Woche
V | Leere Kohlesäcke (Stückgut) | G, H | Ladestraße II, Ladestraße I | 2 / Woche
KONSUM Stützerbach | E | Lebensmittel | G, H, I | Ladestraße II | 1 / Woche
E | Getränkekisten | G, H | Ladestraße II | 1 / Woche
V | Leere Verpackungen/ Paletten | G, H | Ladestraße II | 1 / Woche
PGH „Bau“ Stützerbach | E | Sand | E, O | Ladestraße I | 1 / Woche
E | Kies | E, O | Ladestraße I | 1 / Woche
E | Zement, gesackt | G, H | Ladestraße I | 1 / Woche
E | Ziegelsteine | E, O, G, H | Ladestraße I | 1 / Woche
E | Baustoffe | E, K, R, O, S | Ladestraße I | 1 / Woche
E | Schiefer | E, O, G, H | Ladestraße I | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4.1 | 29 | 2.3 | 16 | 0.3 | 2
Gesamt | 11 | 77 | 2.3 | 16 | 0.3 | 2
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Überholungen bzw. Kreuzungen von Personen- und Güterzügen sind nur bei Besetzung des Bahnhofs mit einer örtlichen Aufsicht und unter Beachtung der Gleisnutzlängen möglich. Wegen der nachfolgenden Steilstrecke können nur gebremste Güterwagen befördert werden.