stanice: Bad Baumburg | zkratka: BBG
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: OlBau224
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1760 mm | 34 | Hausbahnsteig 680mm
kolej 2 | 1550 mm | 30 |
vedlejší koleje
kolej 3 | 1550 mm | 30 | Ladestrassengleis
kolej 4 | 280 mm | 4 | Verkehrsgleis
kolej 4a | 360 mm | 6 |
kolej 4b | 390 mm | 6 |
kolej 5 | 500 mm | 10 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Kreuzen zweier Personenzüge ist nicht möglich
nástupiště Hausbahnsteig | 1 | 680 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Güterabfertigung | 4a | 145 mm | 2
Ladestrasse | 3 | 1070 mm | 20
Seitenrampe | 4b | 70 mm | 0
Kopframpe | 5 | 0 mm | 0
Ladestrasse mit Bockkran | 5 | 280 mm | 4
celkem: | 26 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Kohlen Junker | p | Kohle | E | Ladestrasse | 3 / týden
Holz Hansen | o | Stammholz | S, L, R | Ladestrasse | 3 / týden
Güterabfertigung | p | Stückgut | G, H | Güterabfertigung | 5 / týden
o | Stückgut | G, H | Güterabfertigung | 5 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 2.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!