Betriebsstelle: Fliesenwerk | Kürzel: FLW | Typ: Anst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | mm | NaN |
Nebengleise
Gleis A1 | 1200 mm | 24 |
Gleis A2 | 1280 mm | 24 | Umfahrungsgleis
Gleis A3 | 940 mm | 18 | VEB IFA Spezialfahrzeugwerk
Gleis 1 | 860 mm | 16 | Aufstellgleis
Gleis 2 | 660 mm | 12 | Aufstellgleis
Gleis 3 | 620 mm | 12 | Wareneingang
Gleis 4 | 540 mm | 10 | Warenausgang
Gleis 5 | 500 mm | 10 | Tonerdeentladung / Lokschuppen
Gleis 6 | 180 mm | 2 | Abstellgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 10.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 27.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!