Betriebsstelle: Görzig | Kürzel: GZG
Typ: Hst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: HaPeiXXX
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 91.7 cm | 18 | Streckengleis
Nebengleise
Gleis 2 | 70.8 cm | 14 |
Gleis 2a | 29 cm | 4 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | 1 | 41.6 cm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße | 2, 2a | 75 cm | 14
Rampe | 2 | 12.5 cm | 2
Summe: | 16 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEG Görzig West | E | Tierfutter | G, E | Ladestraße | / Woche
V | landwirtschlaftliche Produkte (Getreide, Kartoffel, Mais, Milch) | G, H, E | Rampe, Ladestraße | / Woche
Kohlenhandel Russwurm Görzig | E | Kohle | E | Ladestraße | / Woche
Baustoffhandel Baumann Rietz-Neuendorf | E | Baustoffe | G, H | Rampe | / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!