stanice: Lagerschuppen | zkratka: BHG
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: HeMuf390
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Hauptgleis | 750 mm | 14 |
vedlejší koleje
kolej 1 | 500 mm | 10 | G-Wagen sind am Schuppen genau zu positionieren da keine Laderampe am Schuppen vorhanden ist
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Lagerschuppen | 1 | 350 mm | 6
Rampe | 1 | 100 mm | 2
celkem: | 8 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
BHG | p | Düngemittel | G, H, T | Lagerschuppen | 3 / týden
p | Futtermittel | G, H, T | Lagerschuppen | 3 / týden
p | Zement, gesackt | G, H | Lagerschuppen | 1 / týden
p | Baustoffe (Steine, Holz) | G, H, K, R, E, S | Rampe | 2 / týden
o | Rüben (Saison) | E | Rampe | 0 / týden
o | Getreide (Saison) | T, E, G | Rampe | 0 / týden
o | Zuckerrüben (Saison) | E | Rampe | 0 / týden
Maschinenausleihstation (MAS) | p | landwirtschaftliches Gerät | G, H, K, R, E, S | Rampe | 1 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Grundstellung "GERADE" der Weiche ist nach Abschluß der Rangierarbeiten dem zuständigen FDL zu melden