Betriebsstelle: Týniste | Kürzel: XTYN
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.:
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis | cm | NaN |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladefläche |  | cm | NaN
Güterschuppen |  | cm | NaN
Laderampe |  | cm | NaN
Stirnladerampe |  | cm | NaN
Summe: | NaN |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
LPG | V | lebende Tiere | G | Laderampe | / Woche
Produktionsgenossenschaft | V | Korbwaren | G | Güterschuppen | / Woche
Armee | E | Rad- und Raupenfahrzeuge | R | Stirnladerampe | / Woche
E | Treibstoffe | Z | Ladefläche | / Woche
V | Rad- und Raupenfahrzeuge | R | Stirnladerampe | / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!