Betriebsstelle: Torschau | Kürzel: TSA
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: ToSch9999
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 2450.0 mm | 48 | Bahnsteiggleis
Gleis 2 | 2430.0 mm | 48 | Bahnsteiggleis
Nebengleise
Gleis 4a | 400.0 mm | 8 | Güterschuppen nicht aktiv
Gleis 5 | 930.0 mm | 18 | Anschluss Baustoffhandel
Gleis 4 | 850.0 mm | 16 | Zufahrt Kleinlokschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Pendlerverkehr, Ausflugsverkehr / Sonderzüge
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 1200.0 mm
Bahnsteig Inselbahnsteig | 1, 2 | 1900.0 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Eigene Werks-Rangierlok für den Baustoffhandel vorhanden.
Baustoffhandel | 5 | 600.0 mm | 12
Summe: | 12 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Baustoffhandel Schulz | E | Baumaschinen | G,H,K,R,S | Baustoffhandel | 1.0 / Woche
E | Zement in Säcken | G,H | Baustoffhandel | 1.0 / Woche
E | Isolier-und Installationsmaterial | G,H | Baustoffhandel | 1.0 / Woche
E | Farben / Lacke | G,H | Baustoffhandel | 1.0 / Woche
E | Dieselkraftstoff | Z | Baustoffhandel | 1.0 / Woche
E | Sand, Kies, Schotter | E, F, K, O, R | Baustoffhandel | 1.0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Bahnhof rückgebaut, zwei Bahnsteige, Anschluss Baustoffhandel Schulz.