Betriebsstelle: Beetzendorf/Kleinbahn | Kürzel: BET | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 21 | 1300 mm | 26 | Hauptgleis, Nutzlänge des Gleisstumpfes zum Umsetzen: 200mm
Gleis 22 | 1000 mm | 20 | Verkehrsgleis
Nebengleise
Gleis 20 | 1750 mm | 34 | Ladestraße
Gleis 23 | 750 mm | 14 | Abstellgleis
Gleis a | 400 mm | 8 | Anschluß Getreidemühle/VEAB
Gleis b | 500 mm | 10 | Tfz-Einsatzstelle
Gleis c | 550 mm | 10 | Bahnmeisterei
Gleis d | 0 mm | 0 | Skl-Schuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig 1 | 21 | 1000 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Wagen, deren Zustellung aus Kapazitätsgründen nicht sofort möglich ist, werden zum Staatsbahnhof überführt und später per Ortsrangierlok zugestellt.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 3.3 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Vor dem Verlassen des Bahnhofs sind alle Weichen und Gleissperren zu verschließen und der Hauptschlüssel beim Fahrdienstleiter abzugeben.