Betriebsstelle: Mittenwalde (Mark) Ost | Kürzel: MIO
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MoEiC240
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1960 mm | 38 | Ein- und Ausfahrgleis
Gleis 2 | 2100 mm | 42 | Ein- und Ausfahrgleis, für Durchfahrten vorrangig zu verwenden
Nebengleise
Gleis 3 | 1720 mm | 34 | Abstellgleis
Gleis 4 | 1720 mm | 34 | Ladegleis, Ladestraße
Gleis A1 | 1000 mm | 20 | Anschlussgleis ACZ
Gleis A2 | 1100 mm | 22 | Anschlussgleis ACZ mit Nebenanschliesser
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs-, Schülerverkehr
Bahnsteig 1 | 1 | 1980 mm
Bahnsteig 2 | 2 | 1980 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße (Gl. 4) | 4 | 1510 mm | 30
ACZ Anschlussgleis A1 | A1 | 1000 mm | 20
ACZ Anschlussgleis A2 | A2 | 1000 mm | 20
ACZ Anschlussgleis A2 Kopf- und Seitenladerampe | A2 | 250 mm | 4
Ladestraße (Gl. 4) Förderband an Gleisende | 4 | 300 mm | 6
ACZ Anschlussgleis A2 Zementsiloanlage | A2 | 300 mm | 6
Summe: | 86 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Kohlehandel Mittenwalde | E | Braunkohlebrikett | E, Fc | Ladestraße (Gl. 4) Förderband an Gleisende | 2 / Woche
POS Mittenwalde | E | Braunkohlebrikett | E, Fc | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / Woche
Kreisforstverwaltung | V | Stammholz, kurz | E, Ea | Ladestraße (Gl. 4) | 2 / Woche
Agro-Chemisches Zentrum Mittenwalde (ACZ) | E | Düngemittel lose | T | ACZ Anschlussgleis A1 | 2.5 / Woche
E | Spezialdüngemittel gesackt, in Fässern | G, H | ACZ Anschlussgleis A1 | 2.5 / Woche
E | Rohbraunkohle | E | ACZ Anschlussgleis A2 | 1 / Woche
LPG Tierproduktion | E | Tierfutter | G, H, E | ACZ Anschlussgleis A2 Kopf- und Seitenladerampe | 4 / Woche
VEB UGS (Untergrundspeicher) | E | Erdgasrohre | R, K | ACZ Anschlussgleis A2 | 5 / Woche
VEB (K) Bau Königs Wusterhausen (BT Mittenwalde) | E | Zement | Z | ACZ Anschlussgleis A2 Zementsiloanlage | 8 / Woche
Viessmann Heiztechnik | E | Baugruppen und Material f. Heizungsanlagen | H, G, K | Ladestraße (Gl. 4) | 2 / Woche
VEB KIM Bestensee | V | Speisegeflügel, gefroren | I | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / Woche
VEB SERO Mittenwalde | V | Schrott | E | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 4.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Ansprechpartner: MEC Rosswein, Torsten Stein (stein@digitalzentrale.de)