Betriebsstelle: Anschl. Kraftwerk Ebersdorf | Kürzel: KED | Typ: Anst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 I-Bahn Stammgleis | 1800 mm | 36 |
Nebengleise
Gleis 2 Kohle Entladegleis | 630 mm | 12 | Schwerkraftentladung über Kohlebansen
Gleis 3 Entladegleis Kohle, Gips | 600 mm | 12 | Schwerkraftentladung Kohle, Silowaggons mit Druck
Gleis 5 Ladegleis Güterfrachten | 310 mm | 6 | Güterabfertigung für alles zum KED und Kreideverladung
Gleis 4 Ladegleis Kreideverladung | 560 mm | 10 | Be und Entladung von Silowaggons mittels Druck
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr: Alle Angabe für Waggonmengen sind Maximalangaben.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 17.4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 3.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 21.3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!