stanice: Granzlin | zkratka: GRA
typ: Bf | měřítko: 1:120.0 | č. modulu: MaRue202
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1600.0 mm | 32 |
kolej 2 | 1400.0 mm | 28 |
vedlejší koleje
kolej 3 | 1000.0 mm | 20 | Ladegleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště Bstg.1 | 1 | 500.0 mm
nástupiště Bstg.2 | 2 | 450.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße | 3 | 600.0 mm | 12
celkem: | 12 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
LPG (P) Granzlin | p | Leerpaletten, Gemüsekisten | G/E | Ladestraße | 1.0 / týden
o | Kartoffeln, Rüben, Getreide | T/G/E | Ladestraße | 4.0 / týden
o | Gemüse | I | Ladestraße | 1.0 / týden
Kohlehandel Granzlin | p | Heizöl / Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 2.0 / týden
p | Kohle | E | Ladestraße | 2.0 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!