stanice: Anschluss Viehrampe | zkratka: AVR
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: HaSan387
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Streckengleis | 900 mm | 18 |
vedlejší koleje
kolej 1 | 380 mm | 6 | Laderampe
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Viehrampe | 1 | 150 mm | 2
Kopf-/ Seitenrampe | 1 | 80 mm | 0
celkem: | 2 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
LPG (T) Kuhfraß | p | Zuchtbullen | G, H | Viehrampe | 0.5 / týden
p | Ersatzteile | G, H, K | Kopf-/ Seitenrampe | 0.5 / týden
p | Traktor | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / týden
p | Futterrüben | E | Kopf-/ Seitenrampe | 2 / týden
p | Ohrmarkenrohlinge | G, H | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / týden
p | Heu | K | Kopf-/ Seitenrampe | 0.5 / týden
p | Mastfutter | G, H, T | Kopf-/ Seitenrampe | 3 / týden
o | Färsen | G, H | Viehrampe | 2 / týden
o | Zuchtbullen | G, H | Viehrampe | 1 / týden
o | Traktor zur Reparatur | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / týden
o | Schlachtrinder | G, H | Viehrampe | 3 / týden
LPG (P) Kuhfraß | p | Traktor, Landmaschine | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / týden
p | Saatgut | G, H, T | Kopf-/ Seitenrampe | 2 / týden
p | Ersatzteile | G, H, K | Kopf-/ Seitenrampe | 0.5 / týden
o | Traktor zur Reparatur | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / týden
o | Saatgut | G, H | Kopf-/ Seitenrampe | 1 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1.4 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 1.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 2.5 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichert