stanice: Vitezny Unor | zkratka: XCS Pool
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu:
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej | cm | NaN |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladefläche |  | cm | NaN
celkem: | NaN |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Sägewerk "Vitezny Unor" | p | Stammholz | R, E | Ladefläche | / týden
o | Bretter | R | Ladefläche | / týden
o | Latten | R | Ladefläche | / týden
o | Balken | R | Ladefläche | / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!