Betriebsstelle: Brettleben | Kürzel: BRL
Typ: Sbf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: ReBue107
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1500 mm | 30 | Bei Nutzung der Bockgleise 1b und 2b als Verkehrsgleis freihalten
Gleis 1b | 1280 mm | 24 | Reisezüge
Gleis 2 | 1560 mm | 30 | Reisezüge
Gleis 2b | 1280 mm | 24 | Reisezüge
Gleis 3 | 3000 mm | 60 | vorzugsweise Züge ohne rangierdienstliche Behandlung
Gleis 4 | 3000 mm | 60 | vorzugsweise Züge ohne rangierdienstliche Behandlung
Gleis 5 | 3000 mm | 60 | Güterverkehr Zugbildung
Gleis 6 | 3000 mm | 60 | Güterverkehr Zugbildung
Gleis 7 | 3000 mm | 60 | Güterverkehr Zugbildung
Gleis 8 | 1400 mm | 28 | Güterverkehr Zugbildung 8 und 8b kombinierbar
Gleis 8b | 1280 mm | 24 | Güterverkehr Zugbildung
Gleis 9 | 1400 mm | 28 | bei Nutzung der Bockgleise 8b und 9b als Verkehrsgleis freihalten
Gleis 9b | 1280 mm | 24 | Güterverkehr Zugbildung
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Gesamtausdehnung 500x4000 auch mit 3 Segmenten aufbaubar dann Nutzlänge jeweils 2000