Betriebsstelle: Kranichsfeld | Kürzel: KFD | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1b | 1800 mm | 36 | Ein- und Ausfahrgleis
Gleis 3b | 1550 mm | 30 | Ein- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Gleis für Zugbildung
Gleis 5 | 1600 mm | 32 | Ein- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Gleis für Zugbildung
Nebengleise
Gleis 1a | 840 mm | 16 | Bahnsteiggleis
Gleis 2a | 500 mm | 10 | Einsatzstelle mit Triebwagenschuppen
Gleis 2b | 1300 mm | 26 | Umfahrgleis
Gleis 3a | 150 mm | 2 | Seitenrampe
Gleis 3c | 650 mm | 12 | Güterschuppen
Gleis 4 | 1700 mm | 34 | Ladestraße/Freiladegleis und Kopframpe
Gleis A1 | 950 mm | 18 | Anschlußgleis VEB Salzsäure Sammelgleis
Gleis A2 | 950 mm | 18 | Anschlußgleis VEB Salzsäure Verladegleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Reger Urlauberverkehr kennzeichnet den Personenverkehr ebenso wie die Nutzung der Bahn durch Berufspendler. Besonders starken Reiseverkehr gibt es zu solchen Höhepunkten wie dem Stadt- und Rosenfest sowie zum Vatertag.
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1a | 800 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Landwirtschaft, Kabelwerk, Schraubenwerk, Salzsäurewerk, Forstwirtschaft
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 6.9 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 13.8 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!