stanice: Blechteilewerk | zkratka: BTW
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: JoIff365
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 85 cm | 16 |
vedlejší koleje
kolej 2 | 28 cm | 4 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Seitenrampe | 2 | 15 cm | 2
celkem: | 2 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Blechteile | p | Blechpakete |  | Seitenrampe | / týden
p | Coils |  | Seitenrampe | / týden
o | Baubeschläge |  | Seitenrampe | / týden
o | Möbelbeschläge |  | Seitenrampe | / týden
o | Kofferbeschläge |  | Seitenrampe | / týden
o | Schnallen für Schuhindustrie |  | Seitenrampe | / týden
o | Luftleitkästen Phänomen/Robur |  | Seitenrampe | / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Die erforderlichen Ladegüter sowie deren Mengen müssen noch ermittelt werden!