Betriebsstelle: Beli Breg - Бели Брег | Kürzel: XBEB
Typ: Bf | Maßstab: 1:120.0 | Modulnr.: EmCha602 (CMRBu_2210)
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1550.0 mm | 30 |
Nebengleise
Gleis 2 | 1400.0 mm | 28 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | 1 | 500.0 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Rampe | 2 | 1200.0 mm | 24
Summe: | 24 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Mine | E | Leer für Kohle | E | Rampe | 24.0 / Tag
V | Kohle | E | Rampe | 24.0 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 24 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 24 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 48 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!