Betriebsstelle: Anschluss Brauerei Mommelbräu | Kürzel: ABM
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: HaSan377
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Streckengleis | 900 mm | 18 |
Nebengleise
Gleis 1 | 320 mm | 6 | Rampengleis, Abfüllung und Freirampe
Gleis WDS | 90 mm | 0 | Waggondrehscheibe, bei Bedienung Kühlhaus maximaler Achsstand 85 mm
Gleis 1a | 100 mm | 2 | Getreide-Tiefbunker
Gleis 2 | 175 mm | 2 | Verladegleis Kühlhaus
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Freirampe | 1 | 250 mm | 4
Getreide-Tiefbunker | 1a | 100 mm | 2
Kühlhaus | 2 | 150 mm | 2
Summe: | 8 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Brauerei Mommelbräu | E | Hefe | G, H | Freirampe | 0.25 / Woche
E | Hopfen, gesackt | G, H | Freirampe | 1 / Woche
E | Gerste | G, T nur zweiachsig | Getreide-Tiefbunker | 3 / Woche
E | Leergut - Flaschen | G, H | Freirampe | 2 / Woche
E | Leergut - Fässer | G, H, E, K | Freirampe | 2 / Woche
E | Etiketten | G, H | Freirampe | 0.25 / Woche
E | Klebstoff | G, H, Z | Freirampe | 0.25 / Woche
E | Natronlauge | Z | Freirampe | 0.5 / Woche
E | Maschienenteile | G, H, K | Freirampe | 0.25 / Woche
E | Paletten | G, H, E, K | Freirampe | 1 / Woche
E | Feinblech für Kronkorken | G, H, K, T | Freirampe | 0.5 / Woche
E | Malz, gesackt | G, H | Freirampe | 2 / Woche
V | Bier gekühlt | I | Kühlhaus | 5 / Woche
V | Fassbier | G, H, I | Freirampe, Kühlhaus | 5 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 3.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichert Waggondrehscheibe darf von Rangierlok befahren werden Verladepunkt Kühlhaus wird über Spill bedient Bedienung Weiche und Steuerung Waggondrehscheibe beidseitig möglich