stanice: Cunnersdorf | zkratka: CUN
typ: Hp | měřítko: 1:120 | č. modulu: AnMul316
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Streckengleis | 1961 mm | 38 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště | Streckengleis | 1300 mm
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Der Haltepunkt Cunnersdorf (b. Freital) ist nach dem Vorbild an der ehem. Hänichener Kohlenbahn (Windbergbahn) erbaut. Er liegt räumlich neben dem Anschluss Marienschacht und besitzt vorbildentsprechend einen 130 cm langen Bahnsteig am Streckengleis. Zusätzlich sind auf dem Modul 2 Wattenscheider Signalschächte verbaut. Bitte das Modul nur mit Fahrzeugen mit NEM-gerechten Radsätzen befahren!