Betriebsstelle: Kranichsfeld | Kürzel: KFD
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: JuUhl235
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1b | 1800 mm | 36 | Ein- und Ausfahrgleis
Gleis 3b | 1550 mm | 30 | Ein- und Ausfahrgleis für Güterzüge
Gleis 5 | 1600 mm | 32 | Ein- und Ausfahrgleis für Güterzüge
Gleis 1a | 840.0 mm | 16 | Hausbahnsteig
Nebengleise
Gleis 2a | 500 mm | 10 | Einsatzstelle mit Triebwagenschuppen
Gleis 2b | 1300 mm | 26 | Umfahrgleis
Gleis 3a | 150 mm | 2 | Seitenrampe
Gleis 3c | 650 mm | 12 | Güterschuppen
Gleis 4 | 1700 mm | 34 | Ladestraße/Freiladegleis und Kopframpe
Gleis A1 | 350.0 mm | 6 | Sammelgleis Salzsäure
Gleis A2 | 370.0 mm | 6 | Abfüll- und Entladestelle Salzsäure
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Taktverkehr in der Regel mit Triebwagen prägen das Vorbild in der Zeit ab 1995. In der Folge wird der Bahnhof zum Haltepunkt umgebaut. Bei eingeschränktem Güterverkehr kann das Güterschuppengleis als Bahnsteiggleis für kurze Züge oder Triebwagen genutzt werden. Beachte dann aber die Ausfahrrichtung.
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1a | 800 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Landwirtschaft, Kabelwerk, Schraubenwerk, Forstwirtschaft, Flüssiggashändler
Kopframpe | 4 | 200 mm | 4
Seitenrampe | 3a | 150 mm | 2
Ladestraße | 4 | 1500 mm | 30
Güterschuppen | 3c | 450.0 mm | 8
Einsatzstelle | 2a | 500 mm | 10
Valentin Flüssiggas | A1 | 370.0 mm | 6
Entladestelle Valentin Flüssiggas | A2 | 350.0 mm | 6
Summe: | 66 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Kabel-AG, Werk Kranichsfeld | E | Plastgranulat | H | Ladestraße | 2 / Woche
E | Leitungskupfer | H | Ladestraße | 1 / Woche
V | Installationskabel | H | Ladestraße | 2.0 / Woche
Forstwirtschaftsbetrieb Kranichsfeld | E | Pestizide | Z/G/H | Ladestraße | 1 / Woche
V | Stammholz | E/R/S | Ladestraße | 3 / Woche
V | Rindenmulch | E | Ladestraße | 1 / Woche
Schraubenwerk Kranichsfeld | E | Rundstahl | X/E/R | Ladestraße | 1 / Woche
V | Schrauben, Muttern | G/H | Ladestraße | 2 / Woche
V | Holzschrauben | Container | Kopframpe | 1 / Woche
Agrargenossenschaft Kranichsfeld | E | Saatgut | G/H/T | Ladestraße | 1 / Woche
V | Getreide | G/H/T | Ladestraße | 4 / Woche
V | Braugerste | G/H/Container | Ladestraße | 1 / Woche
Valentin Flüssiggas | E | Flüssiggas | Z | Entladestelle Valentin Flüssiggas | 3 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 3.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Der Endbahnhof der Ilmtalbahn Kranichfeld diente als erstes Vorbild für den Modulbahnhof. Inzwischen hat der Bahnhof etliche Erweiterungen erfahren und kann auch als Durchgangsbahnhof betrieben werden.