Betriebsstelle: Kleinzschattwitz | Kürzel: KZZ | Typ: Sbf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 3830 mm | 76 |
Gleis 2 | 3940 mm | 78 |
Gleis 3 | 4140 mm | 82 |
Gleis 4 | 4330 mm | 86 |
Gleis 5 | 4520 mm | 90 |
Gleis 6 | 4520 mm | 90 |
Gleis 7 | 4330 mm | 86 |
Gleis 8 | 4140 mm | 82 |
Gleis 9 | 3940 mm | 78 |
Gleis 10 | 3830 mm | 76 |
Nebengleise
Gleis 11 | 430 mm | 8 | Lokabstellgleis
Gleis 12 | 450 mm | 8 | IBahngleis/Lokabstellgleis
Gleis 13 | 280 mm | 4 | Lokabstellgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Gesamtausdehnung 418 x 4810mm, bestehend aus 4 Segmenten. Aufbau auch mit 2 und 3 Segmenten möglich. Gleislängen der Hauptgleise dann jeweils um 1200mm kürzen.