Betriebsstelle: Pöhlau Güterbahnhof | Kürzel: POE
Typ: Bf | Maßstab: 1:120.0 | Modulnr.: BeKas247
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 102 | 7000.0 mm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn
Gleis 103 | 7000.0 mm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn
Gleis 101 | 3000.0 mm | 60 | Zufuhrgleis
Gleis 100 | 3000.0 mm | 60 | Abfuhrgleis
Gleis 1 | 2800.0 mm | 56 | Aufstellgleis
Gleis 2 | 2500.0 mm | 50 | Aufstellgleis
Gleis 3 | 2500.0 mm | 50 | Aufstellgleis
Gleis 4 | 2000.0 mm | 40 | Lokumfahrgleis
Nebengleise
Gleis 3a | 400.0 mm | 8 | Seitenrampe
Gleis 12 | 800.0 mm | 16 | Abstellgleis
Gleis 14 | 800.0 mm | 16 | Abstellgleis
Gleis 22 | 2000.0 mm | 40 | Abstellgleis BHG
Gleis 7 | 400.0 mm | 8 | WÜST
Gleis 8 | 400.0 mm | 8 | WÜST
Gleis Schuppengleis | 200 mm | 4 | Schuppen
Gleis Tankgleis | 200 mm | 4 | Tankstelle
Gleis Schweissplatz | 200 mm | 4 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Haltepunkt für Arbeiter-, Berufs- und Ausflugsverkehr
Bahnsteig Bahnsteig 1 | 103 | 1800.0 mm
Bahnsteig Bahnsteig 2 | 102 | 1800.0 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Rampe | 3a | 300 mm | 6
Kohleverladung 1 | 7 | 800 mm | 16
Kohlerverladung 2 | 8 | 800 mm | 16
Lokschuppen | 22 | 200 mm | 4
Summe: | 42 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Verlader |
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Der Bahnhof dient als Sammelbahnhof für die angeschlossenen Betriebsstellen der I-Bahn. Zur Zeit hat der Bahnhof keinen eigenen Ladungsverkehr. Bahnhof befindet sich derzeit im Aufbau. Rote Gleise nicht befahrbahr.