Betriebsstelle: Ruhpolding | Kürzel: RUP
Typ: Bf | Maßstab: 1:120.0 | Modulnr.: JuRam250
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 1200.0 mm | 24 |
Gleis 3 | 1950.0 mm | 38 | Nutzlänge inkl. Weiche und Stumpf
Gleis 4 | 1250.0 mm | 24 |
Nebengleise
Gleis 5 | 1400.0 mm | 28 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
Gleis 6 | 1200.0 mm | 24 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
Gleis 7 | 1200.0 mm | 24 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
Gleis 1 | 1000.0 mm | 20 | Lstr/Gs
Gleis 1a | 300.0 mm | 6 | Rampe/Lstr
Gleis 1b | 900.0 mm | 18 | Lstr/Brüninghaus
Gleis 2a | 300.0 mm | 6 | BayWa
Gleis 4a | 250.0 mm | 4 | Ziehgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Bstg. 1 | 2 | 1200.0 mm
Bahnsteig Bstg. 2 | 3 | 1850.0 mm
Bahnsteig Bstg. 3 | 4 | 1200.0 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Kopf- und Seitenrampe | 1 | 300.0 mm | 6
Ladestr. 1 | 1 | 300.0 mm | 6
Ladestr. 2 | 1 | 300.0 mm | 6
Anschl. Brüninghaus | 1 | 250.0 mm | 4
Anschl. BayWa | 2 | 300.0 mm | 6
Summe: | 28 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Brüninghaus Metallwaren | E | Weißblechtafeln | G, H, S | Anschl. Brüninghaus | 6.0 / Woche
E | Polyethylen Formlinge palettiert | G, H | Anschl. Brüninghaus | 1.0 / Woche
V | Kronkorken | G, H | Anschl. Brüninghaus | 5.0 / Woche
V | Stahlschrott | E (as) | Anschl. Brüninghaus | 1.0 / Woche
BayWa | E | Dünger | T, U | Anschl. BayWa | 2.0 / Woche
V | Getreide | T | Anschl. BayWa | 10.0 / Woche
V | Rapsöl | Z | Anschl. BayWa | 4.0 / Woche
Forstamt Ruhpolding | V | Stammholz | E (alos-t) | Ladestr. 2, Ladestr. 1 | 2.0 / Tag
V | Stammholz kurz | R | Kopf- und Seitenrampe | 1.0 / Tag
Landmaschinenhandel Pallhuber | E | Landmaschinen | S, K | Kopf- und Seitenrampe | 3.0 / Woche
E | Ersatzteile | G, H | Ladestr. 2, Ladestr. 1 | 1.0 / Woche
Kühlhaus Frosta | E | Trockeneis | I | Ladestr. 1 | 1.0 / Woche
E | Schweinehälften | I | Ladestr. 1 | 1.0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 2.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 5.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Linkes Streckengleis optional (eigentlich Endbahnhof) Datenblattversion Epoche V