Betriebsstelle: Lagerschuppen | Kürzel: BHG | Typ: Anst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Hauptgleis | 750 mm | 14 |
Nebengleise
Gleis 1 | 500 mm | 10 | G-Wagen sind am Schuppen genau zu positionieren da keine Laderampe am Schuppen vorhanden ist
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Grundstellung "GERADE" der Weiche ist nach Abschluß der Rangierarbeiten dem zuständigen FDL zu melden