Betriebsstelle: Ruhpolding | Kürzel: RUP | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 1100.0 mm | 22 |
Gleis 3 | 1500.0 mm | 30 | Nutzlänge inkl. Weiche und Stumpf
Gleis 4 | 1100.0 mm | 22 |
Nebengleise
Gleis 5 | 1100.0 mm | 22 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
Gleis 6 | 900.0 mm | 18 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
Gleis 7 | 900.0 mm | 18 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
Gleis 1 | 800.0 mm | 16 | Rampe/Lstr/Gs/Agl.
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Bstg. 1 | 2 | 900.0 mm
Bahnsteig Bstg. 2 | 3 | 1400.0 mm
Bahnsteig Bstg. 3 | 4 | 1000.0 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 18 | 126 | 2 | 14 | 0 | 0
Versand | 16 | 112 | 2 | 14 | 0 | 0
Gesamt | 34 | 238 | 2 | 14 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!