stanice: Beetzendorf/Kleinbahn | zkratka: BET
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: JeBuc215
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 21 | 1300 mm | 26 | Hauptgleis, Nutzlänge des Gleisstumpfes zum Umsetzen: 200mm
kolej 22 | 1000 mm | 20 | Verkehrsgleis
vedlejší koleje
kolej 20 | 1750 mm | 34 | Ladestraße
kolej 23 | 750 mm | 14 | Abstellgleis
kolej a | 400 mm | 8 | Anschluß Getreidemühle/VEAB
kolej b | 500 mm | 10 | Tfz-Einsatzstelle
kolej c | 550 mm | 10 | Bahnmeisterei
kolej d | 0 mm | 0 | Skl-Schuppen
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště 1 | 21 | 1000 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: Wagen, deren Zustellung aus Kapazitätsgründen nicht sofort möglich ist, werden zum Staatsbahnhof überführt und später per Ortsrangierlok zugestellt.
Ladestraße | 20 | 400 mm | 8
Getreidemühle/VEAB | a | 300 mm | 6
Tfz-Einsatzstelle | b | 2 náprav | 2
celkem: | 16 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Getreidemühle Beetzendorf | p | Getreide | E, F, G, T | Getreidemühle/VEAB | 6 / týden
o | Mehl | G, T | Getreidemühle/VEAB | 4 / týden
VEAB | o | Landwirtschaftliche Erzeugnisse | E, G | Getreidemühle/VEAB | 3 / týden
SERO Sammelstelle | o | SERO (Glas, Papier, Schrott) | E | Ladestraße | 1 / týden
Bw Kalbe, Est Beetzendorf | p | Kohle | E | Tfz-Einsatzstelle | 1 / týden
o | Schlacke | E | Tfz-Einsatzstelle | 0.2 / týden
LPG (P) Jeeben | o | Kartoffeln | E, G | Ladestraße | 4 / týden
ACZ Beetzendorf | p | Dünger | T | Ladestraße | 1 / týden
BHG Beetzendorf | p | Zement (gesackt) | G | Ladestraße | 1 / týden
p | Baustoffe (Stückgut) | E, G, K | Ladestraße | 2 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 1.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 3.3 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Vor dem Verlassen des Bahnhofs sind alle Weichen und Gleissperren zu verschließen und der Hauptschlüssel beim Fahrdienstleiter abzugeben.