Station: Randemünde | Short: RDE
Type: Bf, Ebf | Scale: 1:120.0 | Module ID: ChTit
| Effective length | Effective length (axles) | Remarks
Main tracks
Track 1 | 920 mm | 18 | Einfahrgleis für Personenzüge
Track 2 | 1100 mm | 22 | Einfahrgleis für GmP und Güterzüge
Side tracks
Track 1a | 250 mm | 4 | Expressgutschuppen am EG
Track 3 | 550 mm | 10 | Verkehrsgleis
Track 3a | 450 mm | 8 | Verkehrsgleis
Track 4 | 550 mm | 10 | Ladestraße und Güterschuppen
Track 5 | 200 mm | 4 | örtlicher Kohlehandel
Track 6 | 280 mm | 4 | Dieseltankstelle / Kö-Schuppen
Track 7 | 600 mm | 12 | Versorgungsgleis Est
Track 8 | 460 mm | 8 | Kohlenladegleis
Track 9 | 460 mm | 8 | Lokbehandlung
Track 10 | 400 mm | 8 | Ziehgleis
Note: Calculation of effective length based on assumptions: 10 cm effective length correspond to 2 axles.
| Track | Length | Remarks to passenger traffic: ca. 6-7 Personenzugpaare je Tag, in verkehrsschwachen Zeiten (vorm., abends) auch Triebwagen, Urlaubs- / Ausflugsverkehr durch Nähe zur See, oft zusätzliche Expressgutwagen in P-Zügen, beladen mit Urlaubsgepäck und Fahrrädern
Platform Hausbahnsteig | 1 | 700.0 mm
Platform Inselbahnsteig | 2 | 800.0 mm
Loading place | Track | Length | Length (axles) | Remarks to cargo traffic:
Kohlehandel | 5 | 200.0 mm | 4
Tankstelle | 6 | 100 mm | 2
Güterschuppen | 10 | 180.0 mm | 2
Ladestraße | 10 | 260.0 mm | 4
Expressgutschuppen | 1a | 200 mm | 4
Versorgung Est | 7 | 400.0 mm | 8
Seitenampe | 1a | 200.0 mm | 4
Sum: | 28 |
Distributor/Receiver | Distribution/Receiving | Goods | Car type | Loading place | Car quantity
Bw | R | Kohlen | E, F | Versorgung Est | 1.0 / day
R | Betriebsstoffe | G | Versorgung Est | 0.5 / week
R | Diesel | Z | Tankstelle | 1.0 / week
Kohlehandel | R | Kohle/Brikett | E, F | Kohlehandel | 1.0 / day
BHG | R | Bretter | R, K, E | Ladestraße | 2.0 / week
R | Zement gesackt | G | Ladestraße | 1.0 / week
R | Rohr und Schachtmaterial | R, K | Ladestraße | 1.0 / week
LPG | D | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 1.0 / week
D | Paletten | R, K, E, G | Güterschuppen, Seitenampe | 1.0 / week
Stückgut | R | Marmelade | G | Güterschuppen | 0.25 / day
Expressgut | R | Urlaubsgepäck | G | Expressgutschuppen | 1.0 / week
R | Fahrräder | G | Expressgutschuppen | 1.0 / week
| Cargo cars quantity |  | General cargo cars quantity |  | Express goods cars quantity
per day | per week | per day | per week | per day | per week
Receiving | 3.3 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3.6 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: The results for the cargo cars quantity are calculated based on assumptions: 7 days a week and no reloading of empty cars!
General remarks to station: - Gesamtlänge Betriebsstelle 2,14m + 0,30m Ansetzstück bei Bedarf - auch als Durchgangsbahnhof benutzbar , Gleislage am Kopfstück außermittig - Anschluss an Kopfstück FKTT eingleisig flach entweder mittels Übergangsstück oder mittels Schraubzwingen