stanice: Hartmannsdorf | zkratka: HMD
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: MaPre237
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 2 | 420 cm | 84 | Bahnsteiggleis
vedlejší koleje
kolej 3 | 300 cm | 60 | Übergabegleis I zum Großtanklager
kolej 4 | 300 cm | 60 | Übergabegleis II zum Großtanklager
kolej 3A | 120 cm | 24 | Aufstellgleis Güterwagen
kolej 1A | 50 cm | 10 | Kopframpengleis
kolej 1B | 70.0 cm | 14 | Anschluss Getreidewirtschaft
kolej 1 | 100.0 cm | 20 | Ladestrasse und Güterschuppengleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Der Personenverkehr auf der Vorbildstrecke wurde zum 28.05.2000 auf der Gesamtstrecke LW eingestellt.
nástupiště | 2 | 800 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: Einzelwagen des Großtanklagers nur in Verbindung mit dem Einsatz des Tanklagers! Bei nichteinsatz des Tanklagers müssen die Einzelwagen der Elf Oil AG herrausgerechnet werden. Hier noch ein paar Hinweise für den Fahrplaner: http://www.fktt-module.de/de/node/278
Kopframpe | 1A | 8 náprav | 8
Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 | 18 náprav | 18
Raiffeisen Getreidesilo | 1B | 16 náprav | 16
Anschluss I Elf Oil AG | 3 | 60.0 náprav | 60
Anschluss II Elf Oil AG | 4 | 60.0 náprav | 60
celkem: | 162 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Hartsteinwerke Hartmannsdorf GmbH | o | Schotter | Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / den
o | Kies | Fac, E, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2 / den
MaZ Metallaufbereitung Zwickau GmbH | o | Eisenschrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.0 / týden
o | Buntmetallschrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / týden
Agrargenossenschaft Hartmannsdorf | p | Dünger | T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / týden
o | Getreide | G, T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2 / den
o | Kartoffeln | G, H | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / den
Raiffeisen Getreidewirtschaft Hartmannsdorf, Getreidesilo | p | Getreide | G, T | Raiffeisen Getreidesilo | 4 / den
p | Braunkohle | Fac | Raiffeisen Getreidesilo | 1 / den
o | Getreide | G, T | Raiffeisen Getreidesilo | 4 / den
Kohlehandel Kurt Polster | p | Braunkohlebriketts | F | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.0 / týden
Flender Guß GmbH | p | Formsand | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / den
p | Eisenbarren | R, S, Ea | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / den
p | Öle / Trennmittel | G, H | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / týden
p | Schrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / den
o | Gußteile | E, R, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / den
Elf Oil AG Großtanklager Hartmannsdorf | p | Flüssiggas | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 5 / den
p | Rohre | R, S | Anschluss I Elf Oil AG | 2 / týden
o | Heizöl | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 7 / den
o | Diesel | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 7 / den
o | Benzin | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 5 / den
o | Gaswind (Abluft Lagertanks) | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 1 / den
Sächsiche Forstwirtschaft Chemnitzer Land | o | Stammholz | Ea, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 6.0 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 15.9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 36.3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 52.1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Vorbild Strecke LW Wittgensdorf oB - Limbach Oberfrohna. Strecken-Km 4,1. Das Tanklager der Elf Oil AG ist der grösste Anschliesser. Nach dem Bau der Produkten-Pipeline von der Raffinerie Leuna nach Hartmanndsorf erfolgt die Bedienung des GTL per Bahn in den Zeiten der Pipeline-Wartung sowie bei Wartungsarbeiten der Raffinerie von anderen Raffinerien aus täglich mit mehreren Ganzzügen.