Betriebsstelle: Bhf. Cadolzburg | Kürzel: CA | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 1230 mm | 24 | Einfahrtgleis Personenbahnsteig
Gleis 1 | 1305 mm | 26 | Ersatzgleis Personenbahnsteig
Gleis 3 | 1095 mm | 20 | Umfahrgleis
Nebengleise
Gleis 7 | 970 mm | 18 | Ladegleis Seitenrampe
Gleis 4 | 800 mm | 16 | Gueterschuppen
Gleis 6 | 590 mm | 10 | Stumpfgleis Umfahrung
Gleis 13 | 1144 mm | 22 | Getreidehandel Schoener
Gleis 11 | 3885 mm | 76 | Einfahrt-Schiebebuehne
Gleis 5 | 428 mm | 8 | Stumpfgleis für Lokwechsel
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Hauptsächlich wird auf Gleis 2 eingefahren.
Bahnsteig Hauptbahnsteig | 2 | 1150 mm
Bahnsteig Ersatzbahnsteig | 1 | 1150 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Die Schadwagenhalle ist noch im Bau. Aktuell bin ich an der Wagonschiebebühne.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 2.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 3.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!