stanice: Gavrailovo - Гавраилово | zkratka: XGAV
typ: Bf | měřítko: 1:120.0 | č. modulu: EmCha541 (CMRBu2200)
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 2403.0 mm | 48 |
kolej 2 | 2200.0 mm | 44 |
vedlejší koleje
kolej 3 | 860.0 mm | 16 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště 1 | 2 | 490.0 mm
nástupiště 2 | 1, 2 | 1850.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Kopframpe | 3 | 123.0 mm | 2
Seitenrampe | 2 | 115.0 mm | 2
Ladestraße | 3 | 400.0 mm | 8
celkem: | 12 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!