stanice: Ruhpolding | zkratka: RUP
typ: Bf | měřítko: 1:120.0 | č. modulu: JuRam250
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 2 | 1200.0 mm | 24 |
kolej 3 | 1950.0 mm | 38 | Nutzlänge inkl. Weiche und Stumpf
kolej 4 | 1250.0 mm | 24 |
vedlejší koleje
kolej 5 | 1400.0 mm | 28 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
kolej 6 | 1200.0 mm | 24 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
kolej 7 | 1200.0 mm | 24 | Abstellgleis Reisezugwagen/Güterwagen
kolej 1 | 1000.0 mm | 20 | Lstr/Gs
kolej 1a | 300.0 mm | 6 | Rampe/Lstr
kolej 1b | 900.0 mm | 18 | Lstr/Brüninghaus
kolej 2a | 300.0 mm | 6 | BayWa
kolej 4a | 250.0 mm | 4 | Ziehgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště Bstg. 1 | 2 | 1200.0 mm
nástupiště Bstg. 2 | 3 | 1850.0 mm
nástupiště Bstg. 3 | 4 | 1200.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Kopf- und Seitenrampe | 1 | 300.0 mm | 6
Ladestr. 1 | 1 | 300.0 mm | 6
Ladestr. 2 | 1 | 300.0 mm | 6
Anschl. Brüninghaus | 1 | 250.0 mm | 4
Anschl. BayWa | 2 | 300.0 mm | 6
celkem: | 28 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Brüninghaus Metallwaren | p | Weißblechtafeln | G, H, S | Anschl. Brüninghaus | 6.0 / týden
p | Polyethylen Formlinge palettiert | G, H | Anschl. Brüninghaus | 1.0 / týden
o | Kronkorken | G, H | Anschl. Brüninghaus | 5.0 / týden
o | Stahlschrott | E (as) | Anschl. Brüninghaus | 1.0 / týden
BayWa | p | Dünger | T, U | Anschl. BayWa | 2.0 / týden
o | Getreide | T | Anschl. BayWa | 10.0 / týden
o | Rapsöl | Z | Anschl. BayWa | 4.0 / týden
Forstamt Ruhpolding | o | Stammholz | E (alos-t) | Ladestr. 2, Ladestr. 1 | 2.0 / den
o | Stammholz kurz | R | Kopf- und Seitenrampe | 1.0 / den
Landmaschinenhandel Pallhuber | p | Landmaschinen | S, K | Kopf- und Seitenrampe | 3.0 / týden
p | Ersatzteile | G, H | Ladestr. 2, Ladestr. 1 | 1.0 / týden
Kühlhaus Frosta | p | Trockeneis | I | Ladestr. 1 | 1.0 / týden
p | Schweinehälften | I | Ladestr. 1 | 1.0 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 2.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 5.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Linkes Streckengleis optional (eigentlich Endbahnhof) Datenblattversion Epoche V