Betriebsstelle: Anschluss Viehrampe | Kürzel: AVR
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: HaSan387
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Streckengleis | 900 mm | 18 |
Nebengleise
Gleis 1 | 380 mm | 6 | Laderampe
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Viehrampe | 1 | 150 mm | 2
Kopf-/ Seitenrampe | 1 | 80 mm | 0
Summe: | 2 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
LPG (T) Kuhfraß | E | Zuchtbullen | G, H | Viehrampe | 0.5 / Woche
E | Ersatzteile | G, H, K | Kopf-/ Seitenrampe | 0.5 / Woche
E | Traktor | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / Woche
E | Futterrüben | E | Kopf-/ Seitenrampe | 2 / Woche
E | Ohrmarkenrohlinge | G, H | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / Woche
E | Heu | K | Kopf-/ Seitenrampe | 0.5 / Woche
E | Mastfutter | G, H, T | Kopf-/ Seitenrampe | 3 / Woche
V | Färsen | G, H | Viehrampe | 2 / Woche
V | Zuchtbullen | G, H | Viehrampe | 1 / Woche
V | Traktor zur Reparatur | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / Woche
V | Schlachtrinder | G, H | Viehrampe | 3 / Woche
LPG (P) Kuhfraß | E | Traktor, Landmaschine | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / Woche
E | Saatgut | G, H, T | Kopf-/ Seitenrampe | 2 / Woche
E | Ersatzteile | G, H, K | Kopf-/ Seitenrampe | 0.5 / Woche
V | Traktor zur Reparatur | K, R | Kopf-/ Seitenrampe | 0.25 / Woche
V | Saatgut | G, H | Kopf-/ Seitenrampe | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.4 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 2.5 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichert