Betriebsstelle: Anschluß Feinguß & Steinmetz | Kürzel: FGS | Typ: Anst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Streckengleis | 0 mm | 0 |
Nebengleise
Gleis Kohlebansen | 45 cm | 8 |
Gleis Halle (VEB Feinguß) | 15 cm | 2 |
Gleis Holzladeplatz | 47 cm | 8 |
Gleis Anlieferung | 24 cm | 4 |
Gleis Halle (PHG Steinmetz) | 20 cm | 4 |
Gleis Kranbahn | 35 cm | 6 |
Gleis Rampe | 22 cm | 4 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr: Zur Kohle: Umladung in werkseigene OOT im Kohleladeplatz WUEK
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 9.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 13.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!