stanice: Bw Tim | zkratka: BTI
typ: Bw | měřítko: 1:120 | č. modulu: TiKas294
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Kohlegleis | 400 mm | 8 |
vedlejší koleje
kolej Tankgleis | 200 mm | 4 |
kolej Stoffgleis | 200 mm | 4 |
kolej Krangleis | 200 mm | 4 | Überkrantes Freigleis hinter Schuppen
kolej Schlackegleis | 500 mm | 10 | je 2x 250mm
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Stoffgleis | Stoffgleis | 200 mm | 4
Tankgleis | Tankgleis | 200 mm | 4
Kohlegleis | Kohlegleis | 400 mm | 8
Schlackegleis | Schlackegleis | 500 mm | 10
Krangleis | Krangleis | 200 mm | 4
celkem: | 30 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Kohlebansen | p | Kohle | E | Kohlegleis | 4 / den
Tankstelle | p | Diesel | U Z | Tankgleis | 1 / den
Magazin | p | Sand | U E | Stoffgleis | 1 / týden
p | Arnaturen repariert | G H | Stoffgleis | 1 / týden
p | Holz | E R | Stoffgleis | 2 / týden
p | Ersatzteile | G H | Stoffgleis | 1 / týden
p | Motor | K R S | Krangleis | 1 / týden
p | Schmierstoffe | G H | Stoffgleis | 1 / týden
o | Schlacke | E | Schlackegleis | 1 / týden
o | Armaturen defekt | G H | Stoffgleis | 1 / týden
o | Motor | K R S | Krangleis | 1 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Einsatzstelle für kleine und mittlere Lokomotiven wie 106,110, 118, oder 86, 50 und 52. Schwere Schnellzugloks wenden hier nur.