stanice: Abzw. Gabelow | zkratka: GAW
typ: Abzw | měřítko: 1:120 | č. modulu: MiRos413
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 21 | 700 mm | 14 | Abstellgleis
vedlejší koleje
kolej 22 | 700 mm | 14 | Ladestraße
kolej 23 | 700 mm | 14 | Anschlussgleis Hängersdorfer Brauerei
kolej 31 | 200 mm | 4 | Ziehgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße | 22 | 700 mm | 14
celkem: | 14 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Verlader |
Hängersdorfer Brauerei | p | Flaschen (leere) | G | Ladestraße | 7 / týden
p | Kronkorken (Stückgut) | G | Ladestraße | 1 / týden
p | Etiketten (Stückgut) | G | Ladestraße | 1 / týden
p | Hefe (Stückgut) | G | Ladestraße | 1 / týden
p | Malz | E, T | Ladestraße | 1 / týden
p | Bierkästen | G, E | Ladestraße | 7 / týden
p | Hopfen | E, T | Ladestraße | 3 / týden
o | Bier | G, E | Ladestraße | 7 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 2.6 | 18 | 0.4 | 3 | 0 | 0
odeslání/příjem | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 3.6 | 25 | 0.4 | 3 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!