Betriebsstelle: Biegen | Kürzel: BIE
Typ: Sbf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: DiThe100
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1700 mm | 34 |
Gleis 2 | 1700 mm | 34 |
Gleis 3 | 1700 mm | 34 |
Gleis 4 | 1700 mm | 34 |
Gleis 5 | 1700 mm | 34 |
Gleis 6 | 1700 mm | 34 |
Gleis 7 | 1700 mm | 34 |
Gleis 8 | 1700 mm | 34 |
Gleis 9 | 1700 mm | 34 |
Gleis 10 | 1700 mm | 34 |
Gleis 11 | 1700 mm | 34 |
Gleis 12 | 1700 mm | 34 |
Nebengleise
Gleis l1 | 150 mm | 2 | Lok Abstell
Gleis l2 | 150 mm | 2 | Lok Abstell
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Schwenkweiche