Betriebsstelle: Bělá pod Bezdězem | Kürzel: XBEL | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 460 cm | 92 | D-Züge,I.Personenzug, durchfahrende Güterzüge
Gleis 2b | 83 cm | 16 | endende Schienenbusse (Kurswagen, Eilgut)
Gleis 3 | 475 cm | 94 | kreuzende - II. Personen-/Güterzüge
Gleis 5 | 450 cm | 90 | ohne Bahnsteig, Güterzüge
Nebengleise
Gleis 2a | 145 cm | 28 | Wagen zum Ent-/Beladen
Gleis 2c | 175 cm | 34 | Wagen von/für NG
Gleis 4 | 128 cm | 24 | Arbeitszug, Bahnmaschinen, Kopframpe
Gleis 7a | 223 cm | 44 | Wagen von/für Anschlussbahn, Dieselversorgung
Gleis 7b | 247 cm | 48 | gedeckte Wagen - Versand + Rohmaterialien, Kohle
Gleis 7c | 105 cm | 20 | Wagen für Werkstatt
Gleis 9 | 130 cm | 26 | Kesselwagen - Heizöl, PE, PVC, H2SO4, Asche, Ladefläche
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | 1 | 150 cm
Bahnsteig | 3 | 176 cm
Bahnsteig | 2b | 83 cm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 24.2 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 16.4 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 40.5 | 283.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Letzte Änderung 15.09.2016