stanice: Abzweig Porz | zkratka: POA
typ: Abzw | měřítko: 1:120 | č. modulu: SiFen426
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 122 cm | 24 |
kolej 2 | 122 cm | 24 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: 2gleisige Hauptbahn (Achtung: linkes Streckengleis (im Bild ROT) stillgelegt!) Abzweig auf 1gleisige Hauptbahn zusammen mit SiFen425 Üst. Porz