Betriebsstelle: Elbblick | Kürzel: EBB
Typ: Hp | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: TTBay345
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1000 mm | 20 |
Nebengleise
Gleis 2 | 600 mm | 12 | Sägewerksanschluß
Gleis 3 | 400.0 mm | 8 | Sägewerksanschluß
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Ausflugsverkehr zu nahegelegenen Wanderzielen der sächsischen Schweiz
Bahnsteig 1 | 1 | 860.0 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Interner Wagenverschub mit Seilzuganlage
Freilager | 2 | 300 mm | 6
Holzschuppen | 2 | 250 mm | 4
Bretterverladung | 3 | 400.0 mm | 8
Summe: | 18 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Holzverarbeitung Betrieb | E | Stammholz | K, R, S, E | Freilager | 5.0 / Tag
V | Schnittholz, paketiert | K, R, S, E | Holzschuppen | 2.0 / Tag
V | Bretter | K,R (max.6m Achsstand) | Bretterverladung | 5.0 / Woche
V | Sägespänne lose / gesackt | E , G | Holzschuppen | 1.0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 2.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 7.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Grundstellung "ABZWEIG" ist nach Abschluß der Rangierarbeiten dem zuständigen FDL zu melden