Betriebsstelle: Torschau | Kürzel: TSA | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 2450.0 mm | 48 | Bahnsteiggleis
Gleis 2 | 2430.0 mm | 48 | Bahnsteiggleis
Nebengleise
Gleis 4a | 400.0 mm | 8 | Güterschuppen nicht aktiv
Gleis 5 | 930.0 mm | 18 | Anschluss Baustoffhandel
Gleis 4 | 850.0 mm | 16 | Zufahrt Kleinlokschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Pendlerverkehr, Ausflugsverkehr / Sonderzüge
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 1200.0 mm
Bahnsteig Inselbahnsteig | 1, 2 | 1900.0 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Eigene Werks-Rangierlok für den Baustoffhandel vorhanden.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Bahnhof rückgebaut, zwei Bahnsteige, Anschluss Baustoffhandel Schulz.