Betriebsstelle: Titan | Kürzel: TIT | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 2120 mm | 42 | Bahnsteiggleis
Gleis 3b | 1520 mm | 30 | Bahnsteiggleis
Gleis 4 | 2300 mm | 46 | Bahnsteiggleis
Gleis 31b | 1560 mm | 30 | Bahnsteiggleis
Gleis 3a | 340 mm | 6 | Bahnsteiggleis
Nebengleise
Gleis 1 | 886 mm | 16 | Stumpf Bahnsteiggleis
Gleis 11 | 660 mm | 12 | Stumpfgleis alte Güterschuppen
Gleis 20 | 220 mm | 4 | Stumpfgleis Lagerhaus
Gleis 21 | 380 mm | 6 | Umfahrgleis
Gleis 22 | 400 mm | 8 | Stumpfgleis Lagerhaus
Gleis 23 | 520 mm | 10 | Stumpfgleis Lagerhaus
Gleis 24 | 470 mm | 8 | Stumpfgleis Lagerhaus
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Bahnsteig 1 | 2 | 1750 mm
Bahnsteig Bahnsteig 2 | 4, 3a, 3b | 2150 mm
Bahnsteig Bahnsteig 1 Stumpf | 11 | 830 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.7 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 2.5 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!