stanice: Hartmannsdorf Großtanklager | zkratka: HMDTL
typ: Awanst | měřítko: 1:120 | č. modulu: MaPre237
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Anschluss 1 | mm | NaN |
kolej Anschluss 2 | mm | NaN |
vedlejší koleje
kolej B | 120 cm | 24 |
kolej C | 80 cm | 16 |
kolej D | 80 cm | 16 |
kolej E | 80 cm | 16 |
kolej F | 120 cm | 24 |
kolej G | 245 cm | 48 |
kolej H | 245 cm | 48 |
kolej I | 220 cm | 44 |
kolej J | 220 cm | 44 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: die Gag's müssen Paarisch sein, einem Produktwechsel steht jedoch nichts im Wege Rangierhinweise: - Übernahme, Behandlung und Bereitstellung zur Abfahrt eines Gag's vom Bahnhof innerhalb von 4h. - Max 6 Gag's pro 24h Fahrplan möglich.
Ladegleis 1 | B | 60 cm | 12
Ladegleis 2 | C | 40 cm | 8
Ladegleis 3 | D | 40 cm | 8
Ladegleis 4 | E | 40 cm | 8
Seitenrampe | F | 40 cm | 8
Abstellgruppe | G, H, I, J | 220 cm | 44
celkem: | 88 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Großtanklager | p | Heizöl | Z | Abstellgruppe | max 5 Gag / den
p | Diesel | Z | Abstellgruppe | max 2 Gag / den
p | Benzin | Z | Abstellgruppe | max 1 Gag / den
o | Heizöl | Z | Abstellgruppe | Wie Empfang / den
o | Diesel | Z | Abstellgruppe | Wie Empfang / den
o | Benzin | Z | Abstellgruppe | Wie Empfang / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Nur in Verbindung mit Hartmannsdorf!