stanice: Fliesenwerk | zkratka: FLW
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: ReBuc358
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Strecke | mm | NaN |
vedlejší koleje
kolej A1 | 1200 mm | 24 |
kolej A2 | 1280 mm | 24 | Umfahrungsgleis
kolej A3 | 940 mm | 18 | VEB IFA Spezialfahrzeugwerk
kolej 1 | 860 mm | 16 | Aufstellgleis
kolej 2 | 660 mm | 12 | Aufstellgleis
kolej 3 | 620 mm | 12 | Wareneingang
kolej 4 | 540 mm | 10 | Warenausgang
kolej 5 | 500 mm | 10 | Tonerdeentladung / Lokschuppen
kolej 6 | 180 mm | 2 | Abstellgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Rampe | A3 | 940 mm | 18
Wareneingang | 3 | 620 mm | 12
Warenausgang | 4 | 540 mm | 10
Tonerdeentladung | 5 | 500 mm | 10
celkem: | 50 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB IFA Spezialfahrzeugwerk | p | Fahrgestelle | K, R | Rampe | 2 / den
p | Zulieferteile | G, H | Rampe | 1 / den
o | fertige Fahrzeuge | K, R | Rampe | 2 / den
o | Schrott | E | Rampe | 1 / týden
VEB Fliesen und Steinzeugwerk | p | Tonerde | T | Tonerdeentladung | 6 / den
p | Kaolin gesackt | G, H | Wareneingang | 6 / den
p | Paletten | E, K | Wareneingang | 1 / den
p | Verpackungsmaterial | G, H | Wareneingang | 1 / den
o | Kanalrohre | E, K | Warenausgang | 2 / den
o | Fliesen | G, H | Warenausgang | 3 / den
o | Spaltklinker | G, H | Warenausgang | 3 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 10.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 27.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!